{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["List","設定","使用方法","一般のICカードの使用法","バーコードの例"],"not_rendered":{"charts":0,"images":9,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"List","index":0,"n_rows":13,"n_cols":7,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,null,null,"←立ち上げ時にはカードリーダーにカードをかざさないでください。"]
["No","カード番号","氏名","送信先アドレスメールアドレス(未記入の場合には送信されません。)","出勤時刻","退勤時刻","滞在時間(分)"]
[1,"4ad62808662416e0","畠山","hata@iiii.jp","2012-12-30T14:20:40","2012-12-30T14:21:20",{"$f":"(F3-E3)*24*60","v":0.66666666534729302}]
[2,"07a62808662416e0","佐藤","aaa@bbbb","2012-12-30T14:20:44","2012-12-30T14:21:14",{"$f":"(F4-E4)*24*60","v":0.50000000162981451}]
[3,"$900370659","山田","aaa@bbbb","2012-12-30T17:23:02","2012-12-30T19:21:01",{"$f":"(F5-E5)*24*60","v":117.9833333264105}]
[4,"$900370660","山田","aaa@bbbb","2012-12-30T14:20:52","2013-01-13T19:51:48",{"$f":"(F6-E6)*24*60","v":20490.933333338471}]
[5,"$900370661","鈴木","ccc@ddd.jp","2013-01-13T19:24:02","2013-01-13T19:24:07",{"$f":"(F7-E7)*24*60","v":8.3333331858739257E-2}]
[6,"$900370662","山岡","yamaoka@ii.jp","2016-02-26T16:24:58","2016-02-26T16:25:18"]
[7,"$900370663","氏名","連絡先メールアドレス","2016-02-26T16:54:12","2016-02-26T16:54:25"]
[8,"$900370664","佐藤２","support@tyk-systems.com","2017-03-12T15:17:57"]
[9,123456789,"test","test@test.com"]
[10]
[null,"フリーソフト版は20名まで登録してご利用になれます。"]

{"sheet":"設定","index":1,"n_rows":28,"n_cols":17,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["(A)メール送信の設定",null,"support@tyk-systems.com","←テスト用の送信先アドレス"]
["メール送信機能を用いる場合には、(A-1)または(A-2)のどちらかに記入ください。初回の接続では記入後に「メール送信のテスト」を実施してください。",null,null,null,null,null,null,null,"Gmailアプリパスワードの確認方法"]
["(A-1) Gmailを用いる場合",null,null,null,null,null,null,null,"1. 以下サイトにアクセスする。",null,null,null,null,null,null,null,"4.「生成」をクリックして表示される４文字×４組＝１６文字のパスワードをB7セルに記入します。"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"https://support.google.com/accounts/answer/185833"]
["○セキュリティー保全のため、本ソフト専用のgmailアカウントを作成されることをお勧めします。"]
["送付元Gmailアドレス　( XXXX@gmail.com )",null,null,null,null,null,null,null,"2. 「Googleへのログイン」内の「アプリパスワード」を選択"]
["Gmailのアプリパスワード"]
["Gmailでアプリパスワードの発行が必要です。以下の「アプリ パスワードを作成、使用する」を参照に設定してください。"]
["https://support.google.com/accounts/answer/185833"]
[]
["(A-2) Gメール以外を用いる場合"]
["Gメールを使用する場合には下欄には記入しないでください。"]
["SMTPの記載があると、Gメールではなく、本メールアドレスから送付されます。"]
["プロバイダーの登録証やウェブページに記載があります。"]
["送信メールサーバ(SMTP)",null,null,null,null,null,null,null,"3. 「メール」と「Windowsパソコン」を選択"]
["SMTP認証方法\n(Basic認証=1,NTLM認証=2)"]
["ポート番号"]
["SSL認証を行う(1=行う,0=行わない)"]
["送信元メールアドレス"]
["メールパスワード"]
[]
[]
["(B)利用するカード、バーコードの設定"]
["カード番号の桁数=番号記入後、リターンを入力しないカードリーダーの場合には、番号の桁数を記入してください。動作に問題がなければそのままとしてください。"]
["カード番号の桁数",10,"桁"]
[]
["入力の種類。　0か１の数値を記入。SuicaやPasoのご利用時には1を記入します。"]
["・バーコードリーダーを用いる=0\n・ICカードリーダー(Pasori)を用いる=1",0]

{"sheet":"使用方法","index":2,"n_rows":61,"n_cols":14,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"○ソフトの概要"]
[null,null,"①カードリーダーや②バーコードリーダーを用いて、出退勤、入退室、到着出発などの時間を記録します。"]
[null,null,"カードが無ければ動作しないため、不正な方法で時刻を記録することが防止できます。"]
[null,null,"カードの読み取り時に、自動的に確認メールを指定されたアドレスに送信できます。"]
[]
[null,"○準備する読み取り機器"]
[]
[null,"①または②"]
[null,null,"①非接触(RF)カードリーダー",null,null,"例1) MOD-RFID1356　(USBメモリー型）",null,null,null,null,"http://strawberry-linux.com/catalog/items?code=15080"]
[null,null,null,"価格:3500-5000円",null,"例2) MOD-RFID1356-BOX (名刺２倍程度の箱型)",null,null,null,null,"http://strawberry-linux.com/catalog/items?code=15082"]
[]
[null,null,"②バーコードリーダー",null,null,"例1) CCDバーコードリーダー　SD100",null,null,null,null,"http://www.media9.co.jp/m_hp/M_tuhan/barcode/ccd/14/syosai.html"]
[null,null,null,"価格：3000-12000円",null,"例2) バーコードリーダー　Voyger1250",null,null,null,null,"http://www.imagers.co.jp/products/1250g.html"]
[]
[]
[null,"○使用法"]
[null,null,"1,メール設定   「設定」シートの必要欄にメールの送信設定を記入します。Gmailのアカウントを作製するのが楽です。"]
[null,null,null,"メール設定が記入されていない場合には、メールは送信されず、時刻記録のみがなされます。"]
[null,null,"2,カードの桁数設定   「設定」シートの(B25)セルに、カード番号の桁数を入力します。"]
[null,null,"3,カードリーダー/バーコードの選択   「設定」シートの(B28)セルに、0か１の数字を入れます。"]
[null,null,null,"非接触式のカードリーダー（Pasoriなど）を用いる時には１を、バーコードを用いる時には0を記入します。"]
[null,null,"4,ソフトの起動 「List」シートのボタンを押してマクロを起動します。"]
[null,null,"マクロが実行できない場合は、マクロ→セキュリティーでセキュリティーレベルを）（中）に設定し、ファイルを閉じ、再び開きます。"]
[null,null,"5,カードリーダーで新しいカードを読み取ると「カードの新規登録」画面が現れます。"]
[null,null,"6,登録済みのカードを読み取ると「カードが読み取られました」の画面が現れ、時刻を記録出来ます。"]
[null,null,"7,氏名やアドレスは「List」シートで変更することが可能です。"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"1,待ち受け画面 ",null,null,null,null,null,"2, カード読み取り完了画面",null,null,null,null,null,"3, 新規カードの登録画面"]
[null,"(この画面が出ている間はカードの読み取りを待っています。）",null,null,null,null,null,"読み取ったカードが既に登録されている場合には",null,null,null,null,null,"読み取ったカードが登録されていない場合には"]
[null,null,null,null,null,null,null,"この画面が現れます。",null,null,null,null,null,"この画面が現れ、番号の登録が可能です。"]
[]
[null,"○ご注意"]
[null,null,"メール送信には１回につき、10秒程かかります。その間カードの読み取りは出来ません。"]
[null,null,"フリーソフト版は20名までのカード登録が可能です。"]
[null,null,"バーコードは8桁以上としてください。"]
[null,null,"RF-IDカードは16桁のものが多く使われています。"]
[]
[null,"○ご利用例"]
[null,null,"学習塾で児童生徒の到着を知らせる「安心メール」の送信"]
[null,null,"職場におけるタイムカードと管理職への自動連絡機能。(出勤、退勤の時刻記録)"]
[null,null,"美容院や散髪屋さんでの顧客管理(利用日の記録)"]
[null,null,"アルバイトの労務時間管理"]
[]
[null,null,"<著作権表示>"]
[null,null,"© 戸田よろず研究所 2012-2020"]
[null,null,"Copyright(C)　2012-2020 Toda Yorozu Kenkyujyo All rights reserved. "]
[]
[]
[null,null,"本ソフトではFelicaの読み取りに関して"]
[null,null,"sheepsmartcard.dllを使用しています。"]
[null,null,"http://www.eclip.jp/sheepsmartcard/readme.html"]

{"sheet":"一般のICカードの使用法","index":3,"n_rows":31,"n_cols":6,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["SUICA, ICOCA,PASMO,Edy,nanacoなどの一般的なカードの使用には"]
["以下のPasoriカードリーダーを使用します。バーコード利用時には不要です。"]
[]
[null,"○準備する読み取り機器"]
[]
[null,null,"SONY 非接触ICカードリーダー/ライター PaSoRi(パソリ) USB対応 RC-S380 "]
[null,null,"価格:2800円"]
[]
[null,"製品の説明","http://www.sony.co.jp/Products/felica/consumer/index.html?j-short=pcrw"]
[null,"アマゾンの購入サイト","http://www.amazon.co.jp/SONY-%E9%9D%9E%E6%8E%A5%E8%A7%A6IC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC-PaSoRi-USB%E5%AF%BE%E5%BF%9C-RC-S380/dp/B00948CGAG/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1358045924&sr=8-1"]
[]
[]
[null,"○準備するファイル"]
[]
[null,null,"カードリーダーにアクセスするためのDLLファイルが必要です。"]
[null,null,"以下のサイトでフリーソフトとして公開されています。"]
[null,null,"ダウンロードした後、ダブルクリックでファイルが解凍され、その中にSheepSmartCard.dllという名前のｄｌｌファイルがあります。"]
[null,null,"SheepSmartCard.dllをC:\\Windows\\SysWOW64　フォルダに保存します。マイコンピュータ　→　Cドライブ　→　Windows でたどることができます。"]
[null,null,"(32bitのOSをご利用の方は C:\\Windows\\System32フォルダに保存します。)"]
[]
[null,null,"ファイル名",null,"説明サイト","http://www.eclip.jp/sheepsmartcard/readme.html"]
[null,null,"SheepSmartCard.dll",null,"ダウンロードサイト","http://www.eclip.jp/sheepsmartcard/SheepSmartCardDLL0100.zip"]
[]
[]
[]
[null,"○設定の手順"]
[null,1,"PasoriカードリーダーをパソコンのUSBポートに接続します。"]
[null,2,"ドライバのインストールが自動で開始されます。(完了までに20分程度かかります。)"]
[null,3,"PasoriリーダーにICカードをかざして「Felicaランチャー」が起動することを確認します。"]
[null,4,"「Felicaランチャー」は本ソフトの動作とは無関係ですので、｢次回からは表示しない」で消すことが出来ます。"]
[null,5,"本ファイルの\"LIST\"シートからソフトを立ち上げます。"]

{"sheet":"バーコードの例","index":4,"n_rows":1,"n_cols":1,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["以下のバーコードを印刷して、シールのようにカードに貼り付けて、お使いいただけます。"]